Вопросы к Заказчику:

1. В соответствии с требованиями раздела 6 ТЗ разработка РКД должна проводится в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. В соответствии с ответами Заказчика – Ярмо не попадает под требования РОСТЕХНАДЗОРА, при этом к Ярму предъявляются повышенные требования. Требуется пояснение Заказчика в соответствии с какой НТД необходимо выполнить разработку РКД и о каких повышенных требованиях идет речь;
2. Требуется подтверждение (в виде корректировки ТЗ) от Заказчика, что АО «АЭМ-технологии» не требуется состоять в СРО.
3. Требуется подтверждение от Заказчика возможности изменения требований по плоскостности листов и допусков на зазор между листами внутри Модуля и внутри частей Створок, т.к. ВФ может обеспечить плоскостность листа **2 мм на 1 м2** на прессе 15000т.
4. Требуется подтверждение от Заказчика возможности изменения требований по неплоскостности после выполнения механической обработки под установку рельс с 28 мкм на длине 4000 мм на **1 мм на длине 4000 мм**. Предложение по изменению требования указано с учетом возможности Оборудования ВФ – станок SKODA HCW 3-225 NC.
5. Срок разработки и предоставления в АО «АЭМ-технологии» «Модели» детектора SPD;
6. Технологические приспособления поставляются на монтаж в качестве отдельных поставочных единиц или для временного использования с возвратом Изготовителю.